Утверждаю директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №20 г. Ставрополя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Л. Пряхина «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования.

1.2. Адрес объекта 355001, г. Ставрополь, ул. Попова, 16а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- учебный корпус   3   этажей, 5102,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта 2008 год, текущий -2017 год, лит. А-1957, лит. А1 -1974, лит. Б-1964, лит. З-1976

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь- август 2018г , капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 города Ставрополя. (МБОУ СОШ №20 г.Ставрополя)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 355001, г.Ставрополь, ул. Попова, 16а.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление ( свидетельства о государственной регистрации права, кадастровые паспорта ( копии прилагаются )).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная)

1.11.Вышестоящая организация (наименование):

- Комитет образования администрации города Ставрополя;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  355000, г.Ставрополь, ул. Шпаковская 85.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности:                 образование

2.2 Виды оказываемых услуг:         образовательные

2.3 Форма оказания услуг:                 на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, , инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность           696 человек в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)    нет

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

 На остановочных пунктах вблизи МБОУ СОШ №20 осуществляют высадку пассажиров:

- маршрутные такси малой вместимости: 9, 9м, 59, 2;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 350 м

3.2.2 время движения (пешком) : 5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да

3.2.4 Перекрестки: да (регулируемые)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Итоговое заключение о доступности |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию ( участок) | ДЧ-И (К,О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |
| 2 | Вход ( входы) в здание | ДЧ-И ( О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К, О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |
| 4 | Зона целевого назначения здания ( целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И ( О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |
| 6 | Система информации и связи ( на всех зонах) | ДЧ-И ( К,О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |
| 7 | Пути движения к объекту ( от остановки транспорта) | ДЧ-И ( О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,Г,У) Текущий или капитальный ремонт. При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству ( адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (К,О,Г,У) Текущий или капитальный ремонт. При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству ( адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К,О,Г,У) Текущий или капитальный ремонт. При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству ( адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) Текущий или капитальный ремонт. При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству ( адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,Г,У) Текущий или капитальный ремонт. При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству ( адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ДЧ-И ( К,О,Г,У) Текущий ремонт. Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ. |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И ( К,О,Г,У) Текущий ремонт. Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ. |
| 8 | Все зоны и участки | ДЧ-И (К,О,Г,У) Текущий или капитальный ремонт. Предлогается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования

в рамках исполнения : Мероприятия по проведению работ по адаптации объекта к нуждам инвалидов предусмотрены в проекте подпрограммы « Доступная среда в городе Ставрополе» программы « Социальная поддержка населения города Ставрополя» на 2014-2016 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Координационном совете по делам инвалидов при главе администрации города Ставрополя;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами:

1.Комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя;

2.Комитетом градостроительства администрации города Ставрополя;

3. Управлением труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе.

4.4.3.техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организации ( собственником объекта): с комитетом образования администрации города Ставрополя;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется;

4.4.6. другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдачи в эксплуатацию объекта техническим регламентам или заданию на проектирование отсутствует, ввиду того, что здание построено в 1974 году, когда данные требования к объектам не предъявлялись.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата

(наименование сайта, портала)

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Номер документа | Дата утверждения документа |
| 1 | Анкеты (информации об объекте) | № | от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г., |
| 2 | Акта обследования объекта: | № | от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г., |

Директор муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

средняя общеобразовательная школа №20 города Ставрополя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Л. Пряхина

Утверждаю директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №20 г. Ставрополя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Л. Пряхина «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ \_\_\_\_\_\_**

Г.Ставрополь«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

1. **Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 города Ставрополя

1.2. Адрес объекта 355001, г.Ставрополь,ул. Попова, 16а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- учебный корпус   3   этажей, 5102,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта : 2008 год, текущий -2017 год, лит. А-1957, лит. А1 -1974, лит. Б-1964, лит. З-1976

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  июнь-июль 2018г , капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 города Ставрополя. (МБОУ СОШ №20 г.Ставрополя)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 355001, г.Ставрополь,ул. Попова, 16а.

1. **Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности:                 образование

2.2 Виды оказываемых услуг:         образовательные

2.3 Форма оказания услуг:                 на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность           696 человек в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)    нет

**3.Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

 На остановочных пунктах вблизи МБОУ СОШ № 20 осуществляют высадку пассажиров:

- маршрутные такси малой вместимости: 9, 9м, 59, 2;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 350 м

3.2.2 время движения (пешком) : 5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да

3.2.4 Перекрестки: да (регулируемые)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

**3.3.Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* | Приложение | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И |  |  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Итоговое заключение о доступности |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию ( участок) | ДЧ-И (К,О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |
| 2 | Вход ( входы) в здание | ДЧ-И ( О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К, О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |
| 4 | Зона целевого назначения здания ( целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И ( О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |
| 6 | Система информации и связи ( на всех зонах) | ДЧ-И ( К,О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |
| 7 | Пути движения к объекту ( от остановки транспорта) | ДЧ-И ( О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,Г,У) Текущий или капитальный ремонт. При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству ( адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (К,О,Г,У) Текущий или капитальный ремонт. При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству ( адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К,О,Г,У) Текущий или капитальный ремонт. При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству ( адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) Текущий или капитальный ремонт. При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству ( адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,Г,У) Текущий или капитальный ремонт. При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству ( адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ДЧ-И ( К,О,Г,У) Текущий ремонт. Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ. |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И ( К,О,Г,У) Текущий ремонт. Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ. |
| 8 | Все зоны и участки | ДЧ-И (К,О,Г,У) Текущий или капитальный ремонт. Предлогается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования

в рамках исполнения : Мероприятия по проведению работ по адаптации объекта к нуждам инвалидов предусмотрены в проекте подпрограммы « Доступная среда в городе Ставрополе» программы « Социальная поддержка населения города Ставрополя» на 2014-2016 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Координационном совете по делам инвалидов при главе администрации города Ставрополя;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами:

1.Комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя;

2.Комитетом градостроительства администрации города Ставрополя;

3. Управлением труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе.

4.4.3.техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организации ( собственником объекта): с комитетом образования администрации города Ставрополя;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется;

4.4.6. другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдачи в эксплуатацию объекта техническим регламентам или заданию на проектирование отсутствует, ввиду того, что здание построено в 1972 году, когда данные требования к объектам не предъявлялись.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата

(наименование сайта, портала)

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту  (приложение 1)       на \_\_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание          (приложение 2)                     на \_\_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании       (приложение 3)                     на \_\_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта  (приложение 4)          на \_\_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений (приложение 5)   на \_\_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте (приложение 6)      на \_\_\_\_\_\_ л.

7.Результаты фотофиксации на объекте      на \_\_\_\_\_\_ л.

8.Поэтажные планы, паспорт БТИ    на \_\_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

 Руководитель Директор МБОУ СОШ №20

рабочей группы :   города Ставрополя

Г.Л. Пряхина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)   (подпись)

Члены рабочей Зам.директора по АХР

группы: Л.В. Костина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)   (подпись)

Зам.директора по УВР

С.И. Топалова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)   (подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)   (Подпись)

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)   (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**1.Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №20 города Ставрополя .расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул.Попова, 16а

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на Плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 2 | Отсутствует оборудование доступными информации об объекте | Г,К,О,С,У. | При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов | Оборудовать входы на территорию доступными элементами информации об объекте |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей около входа в здание |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | 1 | Лестница состоит  из 3 ступени. | О,С |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  | 3,4 | Пандус |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН |  | При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающей к зданию | ДЧ-И (К,О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |  | 1,2,3,4 | ДЧ-И (К,О,Г,У) ) Текущий или капитальный ремонт. При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству ( адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**1. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №20 города Ставрополя .расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул.Попова, 16а

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на Плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 1 | СМ. п. 1.3. приложение 1 | Г,К,О,С,У. | СМ. п. 1.3. приложение 1 | СМ. п. 1.3. приложение 1 |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 3,4 | СМ. п. 1.4. приложение 1 | Г,К,О,С,У. | СМ. п. 1.4. приложение 1 | СМ. п. 1.4. приложение 1 |
| 2.3 | Входные площадки (перед дверью) | есть |  | 1 |  | Г,К,О,С,У. |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Отсутствует механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей | К | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений | Установить механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек. |
| Нижняя часть не защищена противоударн- ой полоской | К | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений | Установить в нижней части двери до высоты 0,3 м. от уровня пола противоударную полосу |
| Не нанесена яркая контрастная маркировка | К,О,С | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений | Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м до 1,5м. от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м. |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 5,6 |  | К,О,Г,С,У |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | Отсутствие вход, приспособленный для МГН |  | При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов | Оборудовать вход, доступный для МГН в соответствии со СНиП 35-01-2001 |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающей к зданию | ДЧ-И (К,О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |  | 1,3,4,5,6 | ДЧ-И (К,О,Г,У) ) Текущий или капитальный ремонт. При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству ( адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №20 города Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул.Попова, 16а

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на Плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 8 | Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов – автоматов ( для слепых и слабовидящих) итекстофоны для посетителей с дефектами слуха | Г,С | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений | Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов – автоматов ( для слепых и слабовидящих) итекстофоны для посетителей с дефектами слуха |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 7,10 | На лестничных маршах не установлены двухсторонние поручни | Г,К,О,С,У. | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений | На пригласительном марше установить двухсторонние поручни |
| Не установлены рельефные обозначения этажей | Г,К,О,С,У. | При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов | Установить на этажах рельефные обозначения этажей |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - |  | технические решения невозможны |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | технические решения невозможны | - |  | технические решения невозможны |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 9,11, 12,14,26 | Отсутствуют дублированные рельефные знаки, информирующие обозначения помещений | К,О,Г,С,У | При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов | Установить дублированные рельефные знаки, информирующие обозначения помещений |
| На дверях отсутствуют фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто» | К | При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов | Установить фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто» |
| Отсутствуют механизмы обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей | К | При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов | Установить механизмы обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек. |
| Нижняя часть не защищена противоударн- ой полоской | К | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений | Установить в нижней части двери до высоты 0,3 м. от уровня пола противоударную полосу |
| Не нанесена яркая контрастная маркировка | К,О,С | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений | Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м до 1,5м. от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м. |
| 3.6. | Пути эвакуации ( в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 13,16 | Заключение ОДН МЧС о соответствии путей эвакуации (в.ч. зоны безопасности) СНИП 21-01 и ГОСТ 12.1.004 | К,Г,О,С,У | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений | Привести путей эвакуации (в.ч. зоны безопасности) СНИП 21-01 и ГОСТ 12.1.004 |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | Отсутствие предупредительная информация о препятствии ( перед дверными проемами и входами |  | При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов | Установить предупредительную информацию о препятствии ( перед дверными проемами и входами)  -на расстоянии 0,6м.до объекта информации;  -визуальную ( в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков)  -тактильную (рифленая поверхность) |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И (К,О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |  | 8,7,10,9,11,12,14,13,16,26 | ДЧ-И (К,О,Г,У) ) Капитальный ремонт. При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству ( адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя образовательная школа №20 города Ставрополя .расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул.Попова, 16а

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на Плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 18,24 | 15% дверных проемов шириной менее 0,9м. | К | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуется значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Расширить дверные проемы (не менее 0,9м.) |
| Свободное пространство в 80 % кабинетов не соответствует СНиП 35-01-2001 | К | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуется значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Свободное пространство в кабинете привести в соответтсвии со СНиП 35-01-2001:  -размеры в плане –не менее 0,9 на 1,5 м ( около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) |
| Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске в 80 % кабинетов не соответствует СНиП 35-01-2001 | К | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуется значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске привести в соответствует СНиП 35-01-2001 (90-180˚)  -не менее 1,4 м в диаметре |
| Подходы к оборудованию и мебели на 80% кабинетов не соответствует СНиП 35-01-2001 | К | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуется значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Подходы к оборудованию и мебели привести в соответствует СНиП 35-01-2001:  -не менее 0,9 м;  -не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90 ˚) |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания | Есть |  | 17 | В залах отсутствуют выходы, приспособленные для маломобильных групп населения | Г,К,О,С,У | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений | Оборудовать не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН |
| Не предусмотрены места для посетителей на креслах-колясках | К | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений | Предусмотреть места вблизи эвакуационных выходов для посетителей на креслах-колясках из расчета не менее 1,5% мест от общего числа зрительных мест (при этом 0,5% мест могут быть организованы путем временной трансформации (временного демонтажа части кресел для посетителей) |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют дублированные рельефные знаки, информирующие обозначения помещений | Г,К,О,С,У |  | Установить дублированные рельефные знаки, информирующие обозначения помещений |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |  | 18,24,17 | ДЧ-И (К,О,Г,У) ) Капитальный ремонт. Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №20 города Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул.Попова, 16а

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на   плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 20,19,23,21,25, 27 | Имеются туалетные кабины не доступны для МГН | Г,К,О,С,У | При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов | Провести реконструкцию одной из имеющихся санитарных комнат на первом этаже и адаптировать к нуждам МГН в соответствии со СНиП 35-01-2001 |
| Кабинки туалета не оборудованы двухсторонней связью с диспетчером ( дежурным) или кнопкой звонка ( в дежурную комнату) | Г,К,О,С,У | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Оборудовать кабинки туалета (не менее 1) двусторонней связью с диспетчером (дежурным) или кнопкой звонка ( в дежурную комнату) |
| Отсутствует аварийное освещение | Г,К,О,С,У | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Установить аварийное освещение |
| 5.2 | Душевая комната | нет | - | - | - | - |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | приспособлено | Все |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К,О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов |  | 20,19,23,21,25, 27 | ДЧ-И (К,О,Г,У) ) Капитальный ремонт. Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа №20 города Ставрополя .расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул.Попова, 16а

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на   плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Визуальные средства отображения информации | нет |  | 22 | Отсутствуют электронные носители статической и динамической информации (табло, дисплей и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию ( для глухих), и устройства сурдоперевода (для глухонемых) | Г,К,О,С,У | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Установить электронные носители статической и динамической информации (табло, дисплей и т.п.) , в том числе средства, дублирующие звуковую информацию ( для глухих), и устройства сурдоперевода (для глухонемых) |
| 6.1.2. | Визуальные средства сигнализации | нет |  |  | Отсутствуют цветографические сигнальные устройства, в том числе сигнальные цвета, цветовая разметка, цветовые контрастные полосы | Г,К,О,С,У | При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов | Установить цветографические сигнальные устройства, в том числе сигнальные цвета, цветовая разметка, цветовые контрастные полосы |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Звуковые средства воспроизведения информации | нет |  |  | Отсутствуют устройства звукового дублирования визуальной информации ( для слабовидящих и слепых) | Г,К,О,С,У | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Установить устройства звукового дублирования визуальной информации ( для слабовидящих и слепых) |
| 6.2.2 | Звуковые средства сигнализации | есть |  |  | нет |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Тактильные средства отображения информации | нет |  |  | Отсутствуют печатные носители статической информации, выполненной рельефным шрифтом ( указатели, таблички и т.п.) | С | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Установить печатные носители статической информации, выполненной рельефным шрифтом ( указатели, таблички и т.п.) |
| 6.3.2 | Тактильные средства сигнализации | нет |  |  | Отсутствуют статические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины |  | При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов | Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | - | - | Системы средств информации и сигнализации об опасности не являются комплексными для всех категорий инвалидов ( визуальными, звуковыми и тактильными) | Г,К,О,С,У | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Привести в соответствивие с ГОСТ Р 51671, НПБ 104 системы средств информации и сигнализации об опасности ( системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов ( визуальными, звуковыми и тактильными) |
| Не предусмотрена возможность получения информации о предоставляемых услугах, расположении путей эвакуации и т.д. посредствам акустических и тактильных средств | Г,К,О,С,У | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Установить акустические и тактильные средства для получения информации о предоставляемых услугах, расположении путей эвакуации и т.д. |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К,О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов | - | 22 | ДЧ-И (К,О,Г,У) ) Капитальный ремонт. Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания